
\paragraph*{Sur CASIO,} appuyer sur la touche [MENU], puis appuyer sur la touche [7] (ou sélectionner [TABLE]). 

Ensuite, entrer l'expression de chaque fonction en Y1, Y2 et Y3. Noter que la touche [X,$t$,$\theta$,$n$] est à utiliser pour la variable X. Valider en appuyant sur la touche [EXE].

Pour construire le tableau de valeurs d'une fonction, positionnez-vous sur la ligne correspondant à la fonction souhaitée, puis appuyer sur la touche [F5] (SET) pour paramétrer la valeur initiale et la valeur finale de $x$, en précisant le pas (Step).

\paragraph*{Sur TI,} appuyer sur la touche [$f(x)$] pour rentrer l'expression des fonctions en Y1, Y2 et Y3. Noter que la touche [X,$t$,$\theta$,$n$] est à utiliser pour la variable X. Valider en appuyant sur la touche [ENTRER].

Pour paramétrer le tableau de valeurs, appuyer sur [2nd]+[F4] (afin de sélectionner \linebreak "TblSet").

\paragraph*{Sur NUMWORKS,} c'est bien plus simple: après avoir entré l'expression de la fonction (en choisissant \og Fonctions \fg{} dans le menu principal, sélectionner \og Afficher les valeurs \fg{} et aller sur \og Régler l'intervalle \fg{} au-dessus du tableau.

\begin{enumerate}
\begin{multicols}{2}
\item Ici, pour la \textbf{CASIO}, on entrera :
\begin{itemize}
\item Start: $-5$
\item End: 5
\item Step: 1
\end{itemize}

\columnbreak

Pour la \textbf{T.I.}, on entrera :
\begin{itemize}
\item TblStart : $-5$
\item {\small$\Delta$}tbl : 1
\end{itemize}
\end{multicols}

On obtient :

\begin{tabular}{|>{\columncolor{numpagecorrige!10}}Sc|*{11}{Sc|}}
\hline
$x$ & $-5$ & $-4$ & $-3$ &  $-2$ & $-1$ &  0 &  1 & 2 & 3 &  4 & 5\\
\hline
$f(x)$ & 46 & 34 & 24 & 16 &10 &6 &4 &4 &6 &10 &16 \\
\hline
\end{tabular}

\medskip

\item 
\begin{multicols}{2}
Ici, pour la \textbf{CASIO}, on entrera :
\begin{itemize}
\item Start: $-1$
\item End: 6
\item Step: 0.25
\end{itemize}

\columnbreak

Pour la \textbf{T.I.}, on entrera :
\begin{itemize}
\item TblStart : $-1$
\item {\small$\Delta$}tbl : 0.25
\end{itemize}
\end{multicols}

On obtient :

\scalebox{0.9}{%
\begin{tabular}{|>{\columncolor{numpagecorrige!10}}Sc|*{13}{Sc|}}
\hline
$x$ & $-1$ & 0 & 1 & 2 & 2,25 & 2,5 & 2,75 & 3,25 & 3,5 & 3,75 & 4 & 5 & 6\\
\hline
$g(x)$ &$-0,25$ &$-0,333$ &$-0,5$ &$-1$ & $-1,333$& $-2$& $-4$&4 &2 &1,333 &1 &0,5 &0,333 \\
\hline
\end{tabular}}

\medskip

\item 
\begin{multicols}{2}
Ici, pour la \textbf{CASIO}, on entrera :
\begin{itemize}
\item Start: $-2$
\item End: 2
\item Step: 0.5
\end{itemize}

\columnbreak

Pour la \textbf{T.I.}, on entrera :
\begin{itemize}
\item TblStart : $-2$
\item {\small$\Delta$}tbl : 0.5
\end{itemize}
\end{multicols}

On obtient :

\begin{tabular}{|>{\columncolor{numpagecorrige!10}}Sc|*{9}{Sc|}}
\hline
$x$ & $-2$ & $-1,5$ & $-1$ & $-0,5$ & 0  & 0,5 & 1 & 1,5 & 2\\
\hline
$h(x)$ & 0&1,323 &1,732 & 1,936&2 &1,936 &1,732 &1,323 & 0 \\
\hline
\end{tabular}
\end{enumerate}
