    Le calorimètre contient :
    \bi
        \item un volume $V_e=150\text{ mL}=0,15\text{ L}=0,15.10^{-3}\text{ m}^3$ d'eau, dont la masse $m_e$ est à l'origine de la définition
        de la masse volumique de l'eau :
        \[\mu _e=\frac{m_e}{V_e}\Rightarrow m_e=\mu _e\,V_e=\nombre{1000}\times 0,15.10^{-3}=0,15\text{ kg}.
        \]
        Pour que la température de cette masse d'eau passe de $\theta _e=18,0\Utemp$ à ${\theta _f=11,9\Utemp}$, il faut lui enlever l'énergie
        thermique :
        \begin{eqnarray*}
        Q_e
        & = & m_e\,c_e\times (\theta _f-\theta _e)\\
        & = & 0,15\times 4,18.10^3\times (11,9-18)=-\nombre{3824,7}\text{ J}.
        \end{eqnarray*}
        \item un glaçon, de masse $m_g=10\text{ g}=0,01\text{ kg}$ et de température initiale ${\theta _0=0\Utemp}$ (car c'est la température
        de fusion de la glace et le glaçon est \og en cours de fusion\fg). Ce glaçon subit une transformation qui peut se décomposer en deux
        étapes :
        \[\text{glaçon à }\theta _0=0\Utemp\,\xrightarrow{Q_g}\,\text{eau à }\theta _0=0\Utemp\,\xrightarrow{Q'_e}\,
            \text{eau à }\theta _f=11,9\Utemp.
        \]
        \bi
            \item[--] la fusion totale de la masse $m_g$ de glace requiert un apport d'énergie thermique :
            \[Q_g=m_g\,L_{\text{fus}}=0,01\times L_{\text{fus}};
            \]
            où $L_{\text{fus}}$ désigne la chaleur latente massique de fusion de la glace.
            \item[--] la masse d'eau : $m'_e=m_g$ ainsi produite absorbe une énergie thermique $Q'_e$ pour que sa température passe de $\theta _0=0\Utemp$
            à ${\theta _f=11,9\Utemp}$ :
            \begin{eqnarray*}
            Q'_e
            & = & m_g\,c_e\times (\theta _f-\theta _0)\\
            & = & 0,01\times 4,18.10^3\times (11,9-0)=497,4\text{ J}.
            \end{eqnarray*}
        \ei
    \ei
    Ce faisant, le système contenu dans le calorimètre reçoit une énergie thermique :
    \[Q_{\text{tot}}=Q_e+Q_g+Q'_e
    \]
    nulle, si les parois du calorimètre sont parfaitement calorifugées. Il s'ensuit que : $\begin{aligned}[t]
    0 & =  -\nombre{3824,7}+0,01\times L_{\text{fus}}+497,4\\
    & \Rightarrow  0,01\times L_{\text{fus}}=\nombre{3824,7}-497,4\simeq\nombre{3327}\text{ J}\\
    & \Rightarrow  L_{\text{fus}}\simeq 3,33.10^5\text{ J}\cdot\text{kg}^{-1}.
    \end{aligned}$
