La température du système étant maintenue constante, nous pouvons
appliquer la loi de Boyle-Mariotte. Le volume final occupé par le gaz
est\linebreak $v'=v_1+v_2$. Nous notons $p'$ la pression finale recherchée.
La loi de Boyle-Mariotte s'écrit ici:
\[p'\times v'=p_1\times v_1\;,\]
soit
\[p'=\frac{p_1\times v_1}{v_1+v_2}=3\times\frac13=1{,}0\mbox{~atm}.\]
Nous gardons ici deux chiffres significatifs compte-tenu de la
précision des données de l'énoncé.
