\begin{questions}
\item La force exercée sur la surface est :
\[F=mg=240\times 10=2{,}4\times 10^3\mbox{~N}.\]
La pression s'en déduit par :
\[P=\frac F{A_1}=\frac{2\,400}{3}=800\mbox{~Pa}.\]
\item Cette pression est considérablement plus faible que la pression atmosphérique.
\begin{attention}
La pression est ici obtenue en pascals. Dans cette unité, la pression atmosphérique
vaut environ cent mille.
\end{attention}
\item Convertissons la valeur de cette nouvelle surface dans l'unité du Système
International, le mètre carré. On a :
\[1\mbox{~m~}=10^2\mbox{~cm~~~~~donc :~~~~~}1\mbox{~m}^2=10^4\mbox{~cm}^2
\mbox{~~~~~donc :~~~~~1}\mbox{~cm}^2=10^{-4}\mbox{~m}^2.\]
La surface vaut donc :
\[A_2=120\times 10^{-4}=1{,}2\times 10^{-2}\mbox{~m}^2.\]
La pression exercée sur la surface est donc :
\[P'=\frac{F}{A_2}=\frac{2\,400}{1{,}2\times 10^{-2}}=2{,}0\times 10^5\mbox{~Pa}.\]
Cette pression vaut environ deux fois la pression atmosphérique.
\end{questions}
