\enlargethispage*{4em}
\begin{questions}
        \item  Les forces exercées sur le
        piston sont (voir la figure ci-dessous) :

\parbox{\linewidth}{%
\begin{center}
\includegraphics{083_240_09e_gaz01sol}
\figcaption{Bilan des forces exercées sur le piston.}
\end{center}
}

        \begin{itemize}
        \item La force pressante $\vec F_i$ exercée par le gaz intérieur à
        l'enceinte. Elle est dirigée vers le haut et sa valeur est
        $F_{i}=P_G\times S$ où $P_G$ est la pression du gaz~G.
        \item La force pressante $\vec F_e$ exercée par le gaz extérieur à
        l'enceinte. Elle est dirigée vers le bas et sa valeur est
        $F_{e}=P\times S$ où $P$ est la pression de l'air ambiant.
        \item Le poids $m\times g$ du piston, qui est dirigé vers le bas.
        \end{itemize}

        \item  Le piston est en équilibre donc les forces qui s'exercent
        sur lui se compensent. On peut donc écrire :
        \[F_i=F_e+mg\;,\]
        soit :
\[P_G\times S=P\times S+m\times g\mbox{~~~soit
    :~~~}m=\frac{(P_G-P)\times S}{g}.\]
        L'application numérique donne :
\[m=\frac{(1{,}11\times 10^5-1{,}01\times 10^5)\times 10^{-2}}{10}=10\mbox{~kg}.\]
Il faut faire attention à la conversion des centimètres carré
en mètres carré : $1\mbox{~cm}^2=10^{-4}\mbox{~m}^2$ (il y
dix mille centimètres carré dans un mètre carré).
\newpage
\end{questions}
