    \be
        \item L'énergie potentielle de pesanteur vaut :
        \begin{eqnarray*}
        E_{pp}
        & = & mg\,(z-z_{\text{ref}})=mgz-mgz_{\text{ref}}\\
        & = & mgz-0,2\times 10\times 10\\
        & \Rightarrow & E_{pp}=mgz-20\text{ (réponse \choix[a])}.
        \end{eqnarray*}

        \item Conformément au rappel (\ref{1101111}) de la page \pageref{1101111}, la conversion entre les unités de vitesse s'écrit :
        \[1\text{ km}\cdot\text{h}^{-1}=\frac{1}{3,6}\Uvitesse
            \Leftrightarrow 1\Uvitesse =3,6\text{ km}\cdot\text{h}^{-1}\text{ (réponse \choix[b])}.
        \]
        \item Par définition, l'énergie cinétique d'un point matériel de masse $m$ et de vitesse $v$ est définie par :
        \[E_c=\frac{1}{2}\,mv^2\text{ (réponse \choix[c])}.
        \]
        \item Un point matériel d'énergie cinétique $E_c$ et d'énergie potentielle de pesanteur $E_{pp}$ a une énergie mécanique définie par :
        \[E_m=E_c+E_{pp}
        \]
        qui est constante en l'absence de frottements (réponse \choix[b]).
    \ee
