\begin{questions}
\item Réponse \choix[a]. Une fréquence de 3,5 GHz correspond à $3,5\times10^9$ cycles d'horloge, soit \numprint{3500000000}.

\item Réponse \choix[b]. La représentation conventionnelle d'une UAL est un \og V \fg.

\item Réponse \choix[c]. Une UAL ne peut pas faire des racines carrées car elle ne peut faire que des additions, soustractions, multiplications (donc les calculs de puissances entières sont possibles) et divisions.

\item Réponse \choix[b]. Dans le protocole TCP/IP, il y a 4 couches :  \og Accès\linebreak réseau \fg, \og Internet \fg, \og Transport \fg{} et \og Application \fg.
\end{questions}
