\begin{questions}
\item À l'équilibre thermique, la température de tout le système
est uniforme, donc la température du gaz dans le réservoir est égale
à la température des parois du réservoir, donc $T=\theta$.
\item On lit dans le tableau que plus la température est élevée, plus
la pression est grande.
\item On reporte ci-dessous le tableau et les résultats.

        \begin{center}
        \begin{tabular}{|M{4.3cm}|>{\centering\arraybackslash}m{9mm}|>{\centering\arraybackslash}m{9mm}|>{\centering\arraybackslash}m{9mm}|>{\centering\arraybackslash}m{9mm}|}
        \hline
        $\theta$(en $^{\rm{o}}$C) & $0$  & $100$ & $-40$ & $150$ \\ \hline
Pression~$P$ du gaz (en bars) & $0{,}92$ &  $1{,}25$ & $0{,}78$ & $1{,}42$   \\ \hline
        $\dfrac{T+273{,}15\strut}{P\strut}$ & $297$ & $298$ & $299$ & $298$ \\ \hline
        \end{tabular}
        \end{center}

\item On constate que le quotient $\dfrac{T+273{,}15\;^\circ C}{P}$ est indépendant (aux erreurs de mesure
près) de la température et de la pression.
\end{questions}
