\begin{questions}
\item La période d'un signal désigne le plus petit temps au bout duquel le signal se reproduit identiquement à lui-même :
  \[T_1=6.10^{-3}\text{ s, }T_2=2.10^{-3}\text{ s et }T_3=3.10^{-3}\text{ s.}
  \]
  \Form{162_02e_001spectre006}
  \Form{163_02e_001spectre005}
  \Form{163_02e_001spectre007}


\item En appliquant la formule $f=\dfrac{1}{T}$, on obtient:
\[
\begin{array}{l}
f_1=\dfrac{1}{T_1}=167\text{ Hz}\,,\\
f_2=\dfrac{1}{T_2}=500\text{ Hz}\,,\\
f_3=\dfrac{1}{T_3}=333\text{ Hz}.
\end{array}
\]


\item À nouveau, la période de $u$ désigne le plus petit temps $T$ au bout duquel la tension $u$ se reproduit identiquement à elle-même:
  \Form{163_02e_001spectre008}
  À cette période $T=6.10^{-3}\text{ s}$ est alors associée la fréquence :
  \[f=\frac{1}{T}=167\text{ Hz.}
  \]

\item La gamme de fréquences audibles s’étend de 20 Hz à 20kHz. La fréquence du son émis (167 Hz) est donc dans cette gamme. Le son est donc audible.
\end{questions}
