    \be
        \item Soit $n_{\I _2}=C_0V_0$ la quantité de matière de $\I _2$ prélevée dans le volume $V_0$ de solution mère décimolaire (de
        concentration ${C_0=0,1\M}$).

        Cette quantité de matière est introduite dans une solution dont le volume est ramené à ${V_1=100\text{
        mL}}$. La concentration en $\I _2$ de cette dernière solution vaut alors :
        \begin{eqnarray*}
        C_1
        & = & \frac{n_{\I _2}}{V_1}\Rightarrow C_1V_1=n_{\I _2}=C_0V_0\\
        & \Rightarrow & V_0=\frac{C_1}{C_0}\,V_1=\frac{2.10^{-2}}{0,1}\times 100\Rightarrow V_0=20\text{ mL}.
        \end{eqnarray*}
        \item
        \be
            \item Les valeurs numériques fournies par l'énoncé conduisent au tracé de la courbe d'étalonnage ${A=f(C)}$:
            \Form{280_matiere_084}
            \item Ce graphe montre que la courbe $A=f(C)$ est une droite qui passe par l'origine. Il existe donc une constante $K$ permettant
            d'écrire :
            \[A=K\times C.\]
            La valeur numérique de $K=\dfrac{A}{C}$ peut se déduire directement de la courbe ou du calcul de ce rapport pour les différentes
            valeurs numériques fournies par l'énoncé : voir page suivante.

            {\footnotesize
            \begin{center}\begin{tabular}{|C|Zc|Zc|Zc|Zc|Zc|Zc|}
            \hline
            $C$ (en$\M$) & $0$ & $10^{-3}$ & $2.10^{-3}$ & $5.10^{-3}$ & $0,010$ & $0,015$\\
            \hline
            $A$ & $0$ & $0,10$ & $0,25$ & $0,60$ & $1,1$ & $1,7$\\
            \hline
            $A/C$ (en $\text{L}\cdot\text{mol}^{-1}$) & ? & $100$ & $125$ & $120$ & $110$ & $113$\\
            \hline
            \end{tabular}\end{center}
            }
            Donc, en moyenne, on trouve : $K\simeq 114\text{ L}\cdot\text{mol}^{-1}$.
            \item De ce qui précède, il ressort qu'une solution d'absorbance ${A=0,8}$ présente une concentration $C$ telle que :
            \[A=K\times C\Rightarrow C=\frac{A}{K}=\frac{0,8}{114}\Rightarrow C\simeq 7.10^{-3}\M. \]
            \begin{Remarque}
            cette valeur pouvait directement s'obtenir à l'aide de la courbe d'étalonnage qui montre que le point $M$ d'absorbance ${A=0,8}$ a
            pour abscisse ${C=7.10^{-3}\M}$.
            \end{Remarque}
        \ee
    \ee
