    \be
        \item D'après l'énoncé, les charges se répartissent dans le nuage et sur le sol (\emph{cf}. schéma page suivante) :
        \bi
            \item charges positives au sommet du nuage ;
            \item charges négatives à la base du nuage ;
            \item charges positives au sol.
        \ei
        \item
        \be
            \item Loin des bords du nuage, l'ensemble nuage-sol se comporte comme un condensateur plan entre les armatures duquel les lignes de
            champ sont parallèles entre elles et perpendiculaires au sol (\emph{cf}. schéma ci-dessous).
            \item Le vecteur champ électrique est caractérisé par :
            \bi
                \item sa direction : celle des lignes de champ ;
                \item son sens : dirigé des charges positives vers les charges négatives le long d'une ligne de champ ;
                \item son intensité : d'autant plus importante que les lignes de champ sont resserrées.
            \ei
            \Form{048_champs_521}
            \item En excluant le cas marginal des pointes, qui n'est pas caractéristique des condensateurs plans, les surfaces chargées sont
            espacées d'une distance $h$. Puisqu'un champ moyen :
            \[E=\norme{\vec{E}}=15\text{ kV}\cdot\text{m}^{-1}=15.10^3\text{ V}\cdot\text{m}^{-1}
            \]
            règne dans cet espace sous une tension ${U=100.10^6\text{ V}}$, il s'ensuit que :
            \[U=E\times h\Rightarrow h=\frac{U}{E}=\frac{10^8}{15.10^3}\simeq6,7\cdot10^3\text{ m}.
            \]
        \ee
    \ee
