\begin{questions}
        \item  Les forces exercées sur le piston sont (voir figure ci-dessous) :

\parbox{\linewidth}{%
\begin{center}
\includegraphics{079_234_09e_gaz02sol}
\figcaption{Bilan des forces exercées sur le piston.}
\end{center}
}


 \begin{itemize}
        \item La force pressante $\gvec F$ exercée par le gaz intérieur à
        l'enceinte. Elle est dirigée vers le haut et sa valeur est
        $F=p\times S$ où $p$ est la pression du gaz~G.
        \item Le poids $\gvec P$ du \index{Piston}piston, qui est dirigé vers le bas, et
        dont la valeur est $P=m\times g$.
        \end{itemize}

        \item  Le piston est en équilibre donc les forces qui s'exercent
        sur lui se compensent. On peut donc écrire :
\[p\times S=m\times g\mbox{~~~soit :~~~}p=\frac{m\times g}{S}.\]
        L'application numérique donne :
\[p=\frac{10\times 10}{50\times 10^{-4}}=2{,}0\times 10^{4}
        \mbox{~Pa}=20\mbox{~kPa}.\]
%       Il faut faire attention à la conversion des centimètres carré
%       en mètres carré : $1\mbox{~cm}^2=10^{-4}\mbox{~m}^2$ (il y
%       dix mille centimètres carré dans un mètre carré).
\end{questions}
