\begin{questions}
\item Réponse \choix[d]. La période d'un signal désigne le plus petit temps au bout duquel le signal se reproduit identiquement à lui-même :
  \[T_1=6.10^{-3}\text{ s, }T_2=2.10^{-3}\text{ s et }T_3=3.10^{-3}\text{ s.}
  \]
  \Form{162_02e_001spectre006}
  \newpage
  \Form{163_02e_001spectre005}
  \Form{163_02e_001spectre007}
\item Réponse \choix[c]. Aux périodes $T_i$ (en seconde) sont associées les fréquences ${f_i=\dfrac{1}{T_i}}$, de sorte que :
  \[\frac{f_2}{f_1}=\frac{T_1}{T_2}=\frac{6.10^{-3}}{2.10^{-3}}=3\text{ et }
  \frac{f_3}{f_1}=\frac{T_1}{T_3}=\frac{6.10^{-3}}{3.10^{-3}}=2,
  \]
  d'où il découle que :
  \begin{equation}\label{1703121}
    f_2=3\,f_1\text{ et }f_3=2\,f_1.
  \end{equation}

\item Réponse \choix[a]. À nouveau, la période de $u$ désigne le plus petit temps $T$ au bout duquel la tension $u$ se reproduit identiquement à elle-même:
  \Form{163_02e_001spectre008}
  À cette période $T=6.10^{-3}\text{ s}$ est alors associée la fréquence :
  \[f=\frac{1}{T}=167\text{ Hz.}
  \]
\item Réponse \choix[b]. Dans une gamme de fréquences audibles qui s'étend de $20\text{ Hz}$ (son grave) à ${20\text{ kHz}}$ (son aigu), la fréquence
  précédente ne peut pas correspondre à un son aigu (ni \emph{a fortiori} à un ultrason). Quant à l'oscillogramme précédent, il révèle
  que $u$ n'est pas purement sinusoïdal ; le signal émis par le haut parleur est un son composé.
  \end{questions}
