\begin{questions}
\item On regroupe par groupes de 4 bits:
\[
\begin{array}{|L|c|c|c|c|}
\hline
\text{Binaire} & 10 & 0000 & 0001 & 1001 \\\hline
\text{Pseudo-décimal} & 2 & 0 & 1 & 9 \\\hline
\text{Hexadécimal} & 2 & 0 & 1 & 9\\\hline
\end{array}
\]
Ainsi, $\base{10000000011001}{2}=\base{2019}{16}$.

\item On regroupe par groupes de 4 bits:
\[
\begin{array}{|L|c|c|c|c|}
\hline
\text{Binaire} & 1 & 0001 & 0001 & 0001 \\\hline
\text{Pseudo-décimal} & 1 & 1 & 1 & 1 \\\hline
\text{Hexadécimal} & 1 & 1 & 1 & 1\\\hline
\end{array}
\]
Ainsi, $\base{1000100010001}{2}=\base{1111}{16}$.

\item On regroupe par groupes de 4 bits:
\[
\begin{array}{|L|c|c|c|}
\hline
\text{Binaire} & 1001 & 1000 & 0111 \\\hline
\text{Pseudo-décimal} & 9 & 8 & 7  \\\hline
\text{Hexadécimal} & 9 & 8 & 7\\\hline
\end{array}
\]
Ainsi, $\base{100110000111}{2}=\base{987}{16}$.

\item On regroupe par groupes de 4 bits:
\[
\begin{array}{|L|c|c|c|}
\hline
\text{Binaire} & 1011&1010&1100 \\\hline
\text{Pseudo-décimal} & 11 & 10 & 13  \\\hline
\text{Hexadécimal} & B & A & C\\\hline
\end{array}
\]
Ainsi, $\base{101110101100}{2}=\base{BAC}{16}$.

\item On regroupe par groupes de 4 bits:
\[
\begin{array}{|L|c|c|c|c|c|}
\hline
\text{Binaire} & 1100 & 1010 & 1111 & 1110 & 0010 \\\hline
\text{Pseudo-décimal} & 13 & 10 & 16 & 15 & 2  \\\hline
\text{Hexadécimal} & C & A & F & E & 2\\\hline
\end{array}
\]
Ainsi, $\base{11001010111111100010}{2}=\base{CAFE2}{16}$.
\end{questions}
